**Årets Hund**

Tennfat (ständigt vandrande)  + följepris

Tävlande skall vara medlem i Visby BK samt tävlande för Visby BK och resultat räknas vid officiella prov i **bruksprov elitklass**, (spårhund, rapporthund, sökhund och skyddshund), **IPO/BHP 3, IPO-R (B), IPO-FH, lydnadsprov elitklass, BSL 3** och **BSP 2.**  

**Fyra** resultat får tillgodoräknas totalt under ett kalenderår.

Högst **fyra** resultat i **bruksprov**, **IPO/BHP**, **IPO-R**, **IPO-FH** och **lydnadsklass elit** får räknas, därav får **ett** utställningscertifikat/certifikatkvalitet tillgodoräknas.

Högst **tre** resultat i **BSL** och högst **två** resultat i **BSP** får räknas, därav får **ett** utställningscertifikat/certifikatkvalitet tillgodoräknas.

Varje certifikat/certifikatpoäng vid bruksprov, SG/V vid IPO/BHP, IPO-R, IPO-FH och 1:a pris vid lydnadsprov elitklass ger 5 poäng och om ett utställningscertifikat/certifikatkvalitet räknas ger det 5 poäng.

Om flera hundar uppnår samma poäng, 5-20 poäng, beräknas vinnaren efter den högsta medelpoäng i procent av totalpoängen som uppnåtts på lika antal tävlingar. Utställningscertifikat/certifikatkvalitet ger alltid 80p>

Enbart utställningscertifikat/certifikatkvalitet kan inte tillgodoräknas.

Vid lika poäng räknas bruksprov/lydnadsprov före utställningscertifikat/certifikatkvalitet.

Resultat som uppnåtts under ett kalenderår ska hundägaren/föraren själv rapportera till tävlingssektorn senast 31 december.

Bruksprov, sph,rph,sökh       520 p - 650 p  lägst 80% cert/certpoäng  
Bruksprov, skh                   640 p - 800 p   lägst 80% cert/certpoäng  
IPO/BHP 3                         270 p - 300 p   lägst 90% SG/V,= cert  
IPO-R (B)                          270 p -  300 p  lägst 90% SG/V  
IPO-FH                             180 p -  200 p  lägst 90% SG/V  
BSL 3                               180 p -  200 p  lägst 90% SG/V  
BSP 2                               90 p -  100 p    lägst 90% SG/V   
Lydnadsprov, elitklass         256 p - 320 p    lägst 80% 1:a pris

Exempel:

lydn.        280 p    (280/320 = 87,5)   
bruks sph  575 p    (575/650 = 88,46)   
BSL         183 p     (183/200 = 91,5 )  
utst. Cert/CK         (80 p)                   
Totalt       20 p       87.5 + 88,46 + 91,5 + 80 : 4= 86,86p